0

60 R_t classifier

SD [Hz]

A

0

60 R_{int} classifier

col10d24

5 10 20 40 80 160 0

15

|Δ Mean| [Hz]

5 10 20 40 80 160 0

5^{col10d24}

0

0.4

SNR

B

0

0.4^{col10d24}

J_{itter}

0 ms 10 ms 20 ms 40 ms 80 ms

5 10 20 40 80 160 0

0.2

SNR τ_{exp} [ms]

D

5 10 20 40 80 160 0

0.2

τ_{exp} [ms]

cer01a47

cer01a47 0

0.2

SNR

C

0

0.2 col13a20

Cat 3

Cat 2

Cat 1

Cat 1