|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tetO-AaHIT off-tet -NKD | VgA1>AaHIT off-tet -NKD | VgA1>AaHIT on-tet -NKD | VgA1>AaHIT off-tet -KD |
| VgA1>AaHIT off-tet -NKD | Z= 2.98, p= 0.007\* |  |  |  |
| VgA1>AaHIT on-tet -NKD | Z= 3.88, p= 0.0005\* | Z = 1.20, p = 0.165 |  |  |
| VgA1>AaHIT off-tet -KD | Z = 2.20, p = 0.035\* | Z = -0.797, p = 0.21 | Z = -1.91, p = 0.056 |  |
| VgA1-tTAV off-tet -NKD | Z = 1.11, p = 0.165 | Z=-1.77, p = 0.063 | Z = -2.76, p = 0.009\* | Z = -1.01, p = 0.173 |