τ = 0.125 s lower limit (Hz) delay = -0.125 s 0 50 100

delay = 0 s 0 50 100

upper limit (Hz) delay = 0.125 s

0 50 100 0 50 100 τ = 0.25 s

upper limit (Hz)

0 50 100 τ = 0.375 s

upper limit (Hz)

0 50 100 τ = 0.5 s

upper limit (Hz)

0 50 100 τ = 0.625 s

upper limit (Hz)

0 50 100 τ = 0.75 s

upper limit (Hz)

0 50 100

TPR-FPR

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5