**Table S8:** Relative efficiency of (**in bold**)  with respect to ,, , , ,, , .

|  |
| --- |
|  |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|  |
| **4.632** | **3.675** | **3.113** | **2.742** | **2.478** | **2.277** | **2.114** | **1.970** | **1.804** |
| 5.589 | 4.210 | 3.465 | 2.997 | 2.674 | 2.435 | 2.248 | 2.088 | 1.916 |
|  |
| **7.904** | **6.144** | **5.124** | **4.467** | **4.020** | **3.713** | **3.521** | **3.464** | **3.741** |
| 9.537 | 7.039 | 5.703 | 4.881 | 4.338 | 3.972 | 3.743 | 3.671 | 3.974 |
|  |
| **73.010** | **57.938** | **49.954** | **45.745** | **44.168** | **45.100** | **49.478** | **60.885** | **96.508** |
| 88.103 |  66.381 |  55.598 |  49.986 |  47.663 |  48.241 |  52.605 |  64.522 | 102.521 |
|  |
| **42.036** |  **38.110** |  **37.327** |  **38.682** |  **42.167** |  **48.569** |  **60.135** |  **83.669** | **150.461** |
| 50.726 |  43.664 |  41.544 |  42.268 |  45.503 |  51.952 |  63.936 |  88.667 | 159.835 |