**S2 Table. Component loadings and relative contribution for the five principal components (PCs) obtained by the principal component analysis (PCA).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PC1****(84.80%)** | **PC2****(7.01%)** | **PC3** **(6.26%)** | **PC4****(1.36%)** | **PC5****(0.56%)** |
| L | 0.44940 | -0.37949 | 0.40885 | -0.00466 | 0.69775 |
| W | 0.46350 | -0.35980 | 0.37624 | -0.05362 | -0.71503 |
| H | 0.49364 | -0.26135 | -0.82543 | -0.07849 | 0.02306 |
| AL | 0.40844 | 0.65600 | 0.09702 | -0.62638 | 0.03268 |
| AW | 0.41558 | 0.47737 | 0.02336 | 0.77368 | -0.01655 |

AL, aperture length; AW, aperture width; H, height; L, length; W, width.